Замечания 4 Рязанов

1. п.3.2. Предлагаю в тексте не давать мне пояснения, а исправить текст.

* Например, записать: (Вместо пояснений) Рассматриваем вариант двухпоточного рабочего колеса.
* В формулах п.3.2 и п.3.4 д.б. , и далее при вычислениях .
* Ниже табл. Предлагаю следующий текст:

Кавитация отсутствует при условии Δhрас > Δhдоп.

Для изготовления рабочего колеса с лопастями одинарной кривизны коэффициент быстроходности должен быть < 130.

Эти условия выполняются при частоте вращения ротора 3000, 1500, 1000 об/мин.

Для дальнейшего проектирования принимаем вариант с наибольшей частотой вращения ротора. Этот вариант будет иметь наименьшие габариты.

1. По скрин расчет габаритов. Предлагаю такой вариант рассмотреть.

